# Uned 112: Gweithrediadau adeiladu a gweithrediadau peirianneg sifil

# Taflen waith 5: Diogelu’r safle – pa fath o ddull diogelu ydyw? (tiwtor)

1. Rhowch enw’r mathau canlynol o gyfarpar diogelu safle a nodwch sut y byddai’n cael ei osod.

|  |  |
| --- | --- |
| TRAF517-1 | Math: Y Rhwystrau  Sut byddai’n cael ei osod?  Eu gosod o amgylch gwaith cloddio, mae modd eu cysylltu â’i gilydd, a defnyddio bagiau tywod i’w cadw yn eu lle. |
| A sign on the side of a building  Description automatically generated | Math: Waliau dros dro  Sut byddai’n cael ei osod?  Wedi’i osod gan gontractwr fel arfer; pyst wedi’u goncritio i mewn i’r ddaear mewn trefn benodol. Gellir hoelio neu sgriwio waliau dros dro yn eu lle. |
| A picture containing orange, small, colorful, holding  Description automatically generated | Math: Conau  Sut byddai’n cael ei osod?  Gosod o amgylch gwaith cloddio bas; sefyll heb fod angen ei gadarnhau; gellir eu cysylltu â thâp rhybuddio. |
| 54 | Math: Ffens dros dro  Sut byddai’n cael ei gosod?  Gosodir traed rwber ar y pellter cywir oddi wrth ei gilydd; mae ffensys yn ffitio y tu mewn i draed rwber ac yn cael eu cysylltu â chlipiau dur. |
| A close up of a sign  Description automatically generated | Enw: Arwyddion diogelwch  Sut byddai’n cael ei gosod?  Mae’r rhain fel arfer wedi eu hoelio, eu sgriwio neu hyd yn oed eu gludo ar arwyneb addas. |
| A close up of a street  Description automatically generated | Math: Waliau dros dro  Sut byddai’n cael ei gosod?  Wedi’i osod gan gontractwr fel arfer; pyst wedi’u goncritio i mewn i’r ddaear mewn trefn benodol. Gellir hoelio neu sgriwio waliau dros dro yn eu lle. |
| safety_fence_557_medium | Math: Ffens rhwyll plastig  Sut byddai’n cael ei gosod?  Gellir codi’r rhain drwy eu cysylltu â physt, gan ddefnyddio pinnau dur, sy’n cael eu curo i’r ddaear. |
| A close up of a sign  Description automatically generated | Enw: Arwyddion diogelwch – Gwrthrychau’n disgyn  Sut byddai’n cael ei gosod?  Mae’r rhain fel arfer wedi eu hoelio, eu sgriwio neu hyd yn oed eu gludo ar arwyneb addas. |
|  | Math: Ffens isel dros dro  Sut byddai’n cael ei gosod?  Gellir codi hon drwy guro pyst i’r ddaear. |
| A sign on the side of a road  Description automatically generated | Math: Ffensys metel dros dro  Sut byddai’n cael ei gosod?  Gosodir traed rwber ar y pellter cywir oddi wrth ei gilydd; mae ffensys yn ffitio y tu mewn i draed rwber ac yn cael eu cysylltu â chlipiau dur. |