# Uned 112: Gwaith adeiladu a pheirianneg sifil

# Taflen waith 28: Concrid – offer a chyfarpar (tiwtor)

1. Edrychwch ar y gwahanol ddelweddau o offer a chyfarpar yn y tabl. Yna llenwch y bylchau drwy enwi’r eitem a disgrifio ar gyfer beth y byddai’n cael ei defnyddio.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Llun | Enw’r offeryn/cyfarpar | Ar gyfer beth y caiff ei ddefnyddio? |
|  | Morthwyl lwmp | Curo pinnau, pegiau neu ei ddefnyddio efo cŷn ayb. |
|  | Fflôt ddur | Rhoi gorffeniad llyfn ar goncrid |
|  | Brwsh bras | Cadw’r ardal yn lân ac yn daclus neu ei defnyddio i roi gorffeniad ar goncrid yn gyffredinol. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Llun | Enw’r offeryn/cyfarpar | Ar gyfer beth y caiff ei ddefnyddio? |
|  | Bwced | Dŵr wrth gymysgu ac ar gyfer cadw offer bach yn lân. |
|  | Trywel ymyl | Rhoi ymylon ar slabiau concrid ac ati |
|  | Cyllell grefft | Torri gwahanol ddeunyddiau ond mewn gweithgareddau concrit, torri a thrimio visqueen. |
|  | Cribin | Symud deunyddiau o amgylch GSB, graean a choncrid. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Llun | Enw’r offeryn/cyfarpar | Ar gyfer beth y caiff ei ddefnyddio? |
|  | Rholer pres (Crimper) | Gorffeniad arwyneb ar goncrid i roi gafael. |
|  | Llinell linyn | Gosod y lefel a chadw’r gwaith yn lefel ac yn syth. |
|  | Chwistrell paent marcio | Marcio llinellau cloddio sy'n nodi gwasanaethau etc. |
|  | Fflôt bren | Rwbio concrit |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Llun | Enw’r offeryn/cyfarpar | Ar gyfer beth y caiff ei ddefnyddio? |
|  | Pilen atal lleithder  Visqueen | Fel DPM yn y concrid i atal unrhyw amhureddau; mae’n helpu gyda’r broses osod drwy gadw’r lleithder. |
|  | Ystyllen syth fetel | Gosod allan, gellid ei ddefnyddio wrth dampio a helpu wrth orffen ymylon slab concrid / llwybr ayb. |
|  | Lefel hir | Defnyddir i gadw pethau’n unionsyth a gwastad hefyd ar gyfer amrywiaeth o sefyllfaoedd. |
|  | Rhaw (llafn llydan) | Rhofio a symud deunyddiau o amgylch y safle. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Llun | Enw’r offeryn/cyfarpar | Ar gyfer beth y caiff ei ddefnyddio? |
|  | Hydau o bren | Gwneud caeadau, ymylon syth neu greu gorffeniad. |
|  | Fflôt fawr | Gorffen darnau mwy o goncrid. |
|  | Berfa | Cludo deunyddiau o amgylch y safle neu gymysgu concrit. |
|  | Pin ffordd dur | Gosod allan neu gellir eu defnyddio i gadw gwaith dur yn ei le ac ati. |