# Uned 112: Gwaith adeiladu a pheirianneg sifil

# Taflen waith 30: Cymysgu concrid 2 (tiwtor)

1. Rhifwch y datganiadau fel eu bod yn y drefn gywir ar gyfer cymysgu a defnyddio concrid.

|  |  |
| --- | --- |
| Gwneud yn siŵr bod eich offer a’ch man gweithio yn lân ac yn daclus | 8 |
| Rhoi dŵr yn y peiriant cymysgu | 3 |
| Gwagio’r concrid o’r peiriant cymysgu i ferfa | 6 |
| Mesur deunyddiau yn unol â’r gymhareb gywir (sych) | 2 |
| Rhoi’r deunyddiau sych yn y peiriant cymysgu | 4 |
| Rhoi trefn ar yr ardal: amddiffyn gyda Visgueen neu ddeunydd addas fel DPM | 1 |
| Gadael iddynt gymysgu am o leiaf 2 funud | 5 |
| Gosod, cywasgu a gorffen y concrid | 7 |