Uned 114: Gosod cyfarpar a systemau electrodechnegol

# Taflen waith 6: Deall systemau weirio, cyfarpar a chydrannau a ddefnyddir mewn gosodiadau trydanol 1 (tiwtor)

1. Ble fyddai’r mathau hyn o geblau’n cael eu gosod fel arfer?

* Cebl fflat wedi’i inswleiddio a’i orchuddio â thermoplastig gyda dargludydd diogelu

Gosodiadau domestig a masnachol

* SWA

Gosodiadau masnachol a diwydiannol

* FP 200

Gosod larwm tân

1. Beth yw’r dulliau gosod mwyaf cyffredin yr adeiladwaith canlynol?

* Plastrfwrdd

Bolltau toglo, gosodiadau bwrdd plastr hunan-drilio, angor wal wag neu unrhyw ddewis addas arall

* Pren

Sgriwiau pren neu unrhyw ddewis addas arall

* Brics

Plygiau wal (rawlplugs), angorau neu unrhyw ddewis addas arall