Uned 116: Teilsio waliau a lloriau

# Taflen waith 30: Cwestiynau crynodeb o’r sesiwn (tiwtor)

1. Pam ydyn ni’n diogelu’r ardal waith a’r ardal gyfagos wrth wneud gweithgareddau teilsio waliau a lloriau?

Gwarchod rhag llwch, gollyngiadau, staenio, difrod i’r ardal bresennol, gwastraff o gymysgu adlyn, difrodi dodrefn presennol.

1. Enwch bedwar deunydd gwarchodol a ddefnyddir wrth deilsio a nodwch sut y byddant yn cael eu defnyddio.

Pedwar o blith y canlynol:

* Tâp masgio tac isel – yn cael ei ddefnyddio i roi gorchuddion yn sownd.
* Gorchuddion llwch cotwm a pholythen – amddiffyn y llawr y tu allan i’r ardal sydd i’w theilsio.
* Tarpolin – i ddiogelu’r ardal gymysgu.
* Plastig gwrymiog – i ddiogelu’r llawr presennol.
* Bwrdd amddiffynnol a bwrdd caled - i ddiogelu wynebau gweithio

1. Enwch ddau ddeunydd dalen i’w defnyddio i ddiogelu arwynebau gwaith.

Dau o blith y rhain:

* Bwrdd haenog
* Bwrdd caled
* OSB (bwrdd fflawiau cyfeiriedig)
* Sglodfwrdd.