Uned 116: Teilsio waliau a lloriau

# Taflen waith 18: Paratoi mannau gweithio ar gyfer cymysgu (tiwtor)

1. Rhowch ddau reswm pam ei bod yn bwysig paratoi’r ardal waith.

Osgoi cynnydd mewn straen a phryder

Budd ariannol

1. Pam y dylid defnyddio dŵr oer wrth gymysgu adlyn teils?

Osgoi amseroedd caledu anghyson.

1. Pa liw sy’n dynodi 110v?

Melyn

1. Nodwch bum peth i’w hystyried wrth sefydlu’r ardal waith.

1. Dŵr

2. Trydan

3. Awyru

4. Man gwastraff/gwaredu

5. Yr offer sydd eu hangen

1. Ar wahân i gymysgu deunyddiau, ar gyfer beth arall y gellir defnyddio dŵr wrth deilsio waliau a lloriau?

Glanhau offer ac atal llwch

1. Pam mae awyru’n bwysig wrth sefydlu’r ardal waith?

Lleihau’r risg o anadlu llwch (anawsterau anadlu)

1. Enwch dri math o wastraff a geir yn aml wrth deilsio waliau a lloriau.

1. Plastrfwrdd

2. Adlynion

3. Teils