Uned 116: Teilsio waliau a lloriau

# Taflen waith 8: Cwestiynau crynodeb o’r sesiwn (tiwtor)

Atebwch y cwestiynau atgoffa hyn:

1. Mae teils ceramig sy’n amsugno llawer o ddŵr ac sydd â chryfder torri isel yn addas ar gyfer pob llawr: cywir neu anghywir?

Anghywir

1. Pa ystyriaethau y mae angen eu hystyried wrth ddefnyddio teils porslen yn allanol?

Lefel isel o amsugno dŵr, priodweddau gwrth-lithro a thrwch

1. Beth yw pwrpas trim?

Mae’n ychwanegu ansawdd a gorffeniad cadarn a chaled

1. Beth yw ystyr C1TE?

Adlyn normal seiliedig ar sment, sy’n llai llithrig a gydag amser agored estynedig.

1. Enwch un math o growt.

Unrhyw rai o’r canlynol:

* Wedi’i gymysgu’n barod
* Seiliedig ar sment
* Epocsi.

1. Beth yw pwrpas preimar?

Mae preimars yn sefydlogi arwynebau llychlyd ac yn lleihau mandylledd y cefndir cyn gosod teils.

1. Beth yw pwrpas cyfansoddion llyfnhau?

I gael arwyneb gwastad

1. Beth yw pwrpas deunydd selio?

I ddiogelu uniad rhag dŵr

1. Beth yw pwrpas pilenni datgysylltu?

Rheoli symudiad ochrol