Uned 202: Arferion yn newid dros amser

# Taflen waith 2: Dulliau adeiladu cyn 1919 (Y Dysgwr)

1. Rhestrwch yr offer llaw sylfaenol y byddai briciwr cyn 1919 yn eu defnyddio.

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |

1. Pam fyddai pecyn offer saer maen yn cynnwys amrywiaeth o offer mesur, fel cwmpasau mesur (dividers)?

|  |
| --- |
|  |
|  |

1. Disgrifiwch y gwahaniaeth rhwng wal gerrig a adeiladwyd â cherrig wedi’u gosod mewn cwrs, a wal gerrig a adeiladwyd â rwbel ar hap.

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |

1. Ar wahân i’w hansawdd uchel, pam oedd defnyddio llechi o Gymru yng Nghymru ar adeiladau a adeiladwyd cyn 1919 yn fantais?

|  |
| --- |
|  |
|  |

1. Dydy’r technegau ar gyfer adeiladu waliau gwaith maen ddim wedi newid llawer dros flynyddoedd maith. Ysgrifennwch y drefn i’w dilyn wrth adeiladu wal gwaith maen syth.

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

1. a) Beth mae'r ‘gallu i anadlu’ yn ei olygu yng nghyd-destun adeilad?

|  |
| --- |
|  |
|  |

b) Pam mae hi’n bwysig cynnal y gallu i anadlu mewn adeilad a adeiladwyd cyn 1919?

|  |
| --- |
|  |
|  |

1. Pa fond brics, a oedd yn cael ei ddefnyddio’n aml mewn gwaith adeiladu cyn 1919, sydd â chyrsiau bob yn ail o frics ar eu hyd a brics croes?

|  |
| --- |
|  |

1. Beth yw enw’r fricsen wedi’i thorri sy’n cael ei defnyddio ar gorneli wal bond Ffleminaidd i greu’r bond cywir?

|  |
| --- |
|  |