**Uned 202: Arferion yn newid dros amser**

# Taflen waith 1: Dulliau adeiladu cyn 1919 (y tiwtor)

**Tasg 1:** Atebwch y cwestiynau canlynol am ddulliau adeiladu cyn 1919.

1. Beth oedd y **tri phrif** ddeunydd a oedd yn cael eu defnyddio i adeiladu tai cyn 1919?

Ateb:

* brics
* cerrig
* pren.

1. Yn eich geiriau eich hun, beth yw ystyr y term ‘pensaernïaeth frodorol’?

Ateb: Arddull adeiladu sy’n adlewyrchu arferion a thraddodiadau lleol gan ddefnyddio deunyddiau sydd ar gael yn lleol.

1. Yn eich geiriau eich hun, beth yw ystyr y term ‘hydreiddedd’ mewn perthynas â chalch?

Ateb: Mae’n ei gwneud yn haws i leithder basio drwodd

*neu*

Mae’n golygu y bydd yn sychu’n gyflymach ar ei ben ei hun.

1. Mewn gwaith adeiladu pyst a distiau, pa ddulliau gosod oedd yn cael eu defnyddio’n gyffredin?
2. Gludo a sgriwio.
3. Bôn a hoelio.
4. Uniadu a hoelbren darforio.
5. Strapiau a bolltau.
6. Rhestrwch **bump** o’r offer llaw mwyaf cyffredin sydd eu hangen i adeiladu strwythur pyst a distiau.

Ateb: Unrhyw bump o blith y canlynol:

* morthwyl
* morthwyl pren
* llawlif
* cŷn
* plaen
* dril llaw
* bitiau driliau
* mesurydd pren
* medrydd marcio
* sgwâr.

1. Mewn perthynas â lloriau gwaelod crog, beth yw enw’r wal yn y ddelwedd a beth yw ei phwrpas?

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ateb: Wal drawst / crwybrog. Mae’n caniatáu i aer gylchredeg o dan y llawr i leihau lefelau lleithder a’r tebygolrwydd o ddifrod sy’n gysylltiedig â dŵr. |

1. Tynnwch linell i labelu pob cydran o frenhinbost.

Ateb:

 brenhinbost

pwyslath

prif geibren




dist clymu

1. Pa enw sy’n cael ei roi ar ran bren fawr sy’n cynnal y wal uchaf mewn adeilad ffrâm bren?
2. Dist.
3. Swmer.
4. Ceibren.
5. Walblat.

1. Pa elfen o bared cypledig allai awgrymu ei fod yn cynnal llwyth?

Ateb: cryfhad croeslinol/pren croeslinol

1. Tynnwch linell i gysylltu pob enw â’r llun cywir.



mortais a thyno uniad sgarff tyno danheddog

wedi’u darforio a’u hoelbrennu