Uned 202: Arferion yn newid dros amser

# Taflen waith 4: Dulliau a deunyddiau adeiladu ar ôl 1919

1. Beth yw’r enw ar y dull modern o ddiogelu cribau ar do?

Y dull ‘gosod sych’.

1. Rhowch ddiffiniad o bilen sy’n hydraidd i anwedd a’i manteision.

Pilen lle mae’r is-haen o dan y teils wedi cael ei selio gyda thâp dwyochrog ar bob lap i ddarparu sêl aerglos. Mae hyn yn caniatáu aer i fynd allan ond mae’n atal unrhyw ddŵr rhag mynd i mewn.

1. Nodwch **ddwy** fantais i ffenestr to fodern.

Maen nhw’n gost-effeithiol oherwydd eu bod yn cael eu cynhyrchu ar raddfa fawr mewn ffatri.

Mae’n hawdd eu gosod gan ddilyn cyfarwyddiadau’r gwneuthurwr.

1. Nodwch **ddwy** fantais i ddefnyddio offer pŵer ar gyfer gosod manylion to sych sefydlog.

Argaeledd offer pŵer.

Mae’n bosibl gosod cynhyrchion sefydlog sych yn gyflym.

1. Nodwch **ddwy** fantais i ddefnyddio seliau plwm wedi’u ffurfio ymlaen llaw ar doeau.

Argaeledd seliau plwm wedi’u ffurfio ymlaen llaw.

Natur gyflym, cost-effeithiol seliau plwm wedi’u ffurfio ymlaen llaw gan eu bod yn cael eu cynhyrchu oddi ar y safle yn barod i’w gosod ar y to.