**Uned 202: Arferion yn newid dros amser**

# Taflen waith 1: Dulliau adeiladu cyn 1919 (y tiwtor)

**Tasg 1:** Atebwch y cwestiynau canlynol am ddulliau adeiladu cyn 1919.

1. Beth oedd y **tri phrif** ddeunydd a oedd yn cael eu defnyddio i adeiladu tai cyn 1919?

Ateb:

* brics
* cerrig
* pren.

1. Yn eich geiriau eich hun, beth yw ystyr y term ‘pensaernïaeth frodorol’?


Ateb: Arddull adeiladu sy’n adlewyrchu arferion a thraddodiadau lleol gan ddefnyddio deunyddiau sydd ar gael yn lleol.

1. Yn eich geiriau eich hun, beth yw ystyr y term ‘hydreiddedd’ mewn perthynas â chalch?

Ateb: Mae’n ei gwneud yn haws i leithder basio drwodd

*neu*

Mae’n golygu y bydd yn sychu’n gyflymach ar ei ben ei hun.

1. Labelwch rannau ffenestr lithro drwy gyfateb pob term â’r saeth gywir.

gwydr

leinin

corn

rheilen waelod

1. Rhestrwch **bum** offer llaw cyffredin a oedd eu hangen i adeiladu ffenestr cyn 1919.

Ateb: Unrhyw bump o blith y canlynol:

* morthwyl
* morthwyl pren
* llif llaw/llif tyno
* cŷn
* plaen
* dril llaw
* bitiau driliau
* mesurydd pren
* medrydd marcio
* sgwâr.



1. Mewn perthynas â lloriau gwaelod crog, beth yw enw’r wal yn y ddelwedd a beth yw ei phwrpas?


|  |  |
| --- | --- |
|  | Ateb: Wal drawst / crwybrog. Mae’n caniatáu i aer gylchredeg o dan y llawr i leihau lefelau lleithder a’r tebygolrwydd o ddifrod sy’n gysylltiedig â dŵr. |

1. Nodwch **un** fantais defnyddio ffenestri casment yn lle ffenestri llithro.

Ateb: lleihau drafftiau/gollyngiadau aer

1. Beth oedd y math mwyaf cyffredin o lud a oedd yn cael ei ddefnyddio mewn gwaith adeiladu cyn 1919?
2. Anifail.
3. Resin.
4. Polywrethan.
5. Polyfinyl asetad.
6. Tynnwch linell i gysylltu pob enw â’r llun cywir.

Ateb:



mortais a thyno uniad sgarff tyno danheddog

wedi’u darforio a’u hoelbrennu