Uned 202: Arferion yn newid dros amser

# Taflen waith 3: Dulliau a deunyddiau adeiladu cyn 1919

1. Sut mae llechi naturiol yn cael eu graddio?

Llechi trwchus, canolig a thenau.

1. Beth oedd y tair prif ardal chwarelyddol lle'r oedd llechi’n cael eu cloddio ar ôl 1919?

Cymru, Cumbria a Chernyw.

1. Beth ddylai lap ochr llechen fod?

Dim llai na lap pen y llechen a bennwyd ar gyfer y to.

1. Pa ddeunydd y gallech chi ei ychwanegu at forter calch i’w gryfhau?

Blew ceffyl.

1. Beth yw’r prif reswm pam mae hen doeau llechi’n methu a’r llechi’n disgyn o’u lle?

Salwch hoelion, lle mae’r hoelion llechi copr wedi erydu dros amser ac nad ydynt bellach yn ddigon cryf i ddal y llechi yn eu lle.

1. Beth yw’r enw’r llechi cul ar do llechi gostyngol?

Cefnau.

1. Sut mae gosod llechi Cymreig wedi’u hadfer yn effeithio ar ôl troed carbon to?

Mae defnyddio llechi wedi’u hadfer yn golygu nad oes angen prosesu unrhyw lechi newydd o’r chwareli, gan fod llechi wedi’u hadfer yn gallu para dros 100 mlynedd. Y ffitiadau copr yn hytrach na’r llechi sy’n methu, sy’n golygu bod llechi wedi’u hadfer yn fwy ecogyfeillgar ac yn gwella ôl troed carbon y to.