Uned 202: Arferion yn newid dros amser

# Taflen waith 3: Dulliau adeiladu’r 21ain ganrif (Y Tiwtor)

1. Nodwch **ddau** ddarn o gyfarpar a ddefnyddir i symud a gosod teils panel neu deils mawr:

Unrhyw 2 o’r canlynol:

* Fframiau codi a chludo
* Trolïau
* Meinciau gwaith
* Padiau sugno.

Gellir derbyn unrhyw atebion cywir eraill.

1. Ar gyfer beth mae systemau lefelu’n cael eu defnyddio a sut maen nhw’n gweithio?

Gellir defnyddio systemau lefelu i leihau amrywiad rhwng lefelau teils. Maen nhw’n gweithio drwy gloi ymylon y teils gyda’i gilydd i’w cadw’n wastad â’i gilydd.

1. Pa gynnyrch y gellir ei osod i leihau’r risg o gracio neu ddifrod i’r teils a achosir gan symudiad yr is-haen?

Pilenni datgysylltu

1. Beth yw’r brif risg wrth deilsio dros systemau gwresogi dan y llawr?

Gall newidiadau yn nhymheredd y llawr arwain at grebachu. Mae’r symudiad hwn yn achosi straen sy’n gallu gwneud i deils gracio.

1. Ymchwiliwch ar-lein a rhestrwch **dair** mantais o ddefnyddio systemau pedestal ar gyfer teilsio yn yr awyr agored.

Unrhyw dri o’r canlynol:

* Uchder y gellir ei addasu
* Hawdd ei osod
* Dim angen growt nac adlyn
* Mae uniadau agored yn caniatáu ar gyfer draenio
* Hawdd tynnu i gael mynediad
* Gallu cuddio ceblau blêr

Gellir derbyn unrhyw atebion cywir eraill.