Uned 202: Arferion yn newid dros amser

# Taflen waith 2: Dulliau adeiladu ar ôl 1919 (y tiwtor)

1. Nodwch **ddwy** ardal lle cafodd teils eu cynhyrchu yn ystod y cyfnod hwn

Unrhyw 2 o’r canlynol:

* Cymru
* Manceinion
* Dorset

1. Sut mae teils chwarel yn wahanol i deils ceramig?

Maen nhw wedi’u gwneud o ddeunyddiau wedi’u chwarelu fel clai a siâl, sydd wedi’u tanio ar dymheredd uchel.

Maen nhw’n gryfach na theils clai.

Maen nhw’n fwy ac yn fwy trwchus na theils ceramig eraill.

1. Beth oedd y prif wahaniaeth mewn technegau gosod teils porslen o’i gymharu â theils ceramig?

Yn wahanol i deils ceramig, nid oedd angen socian teils porslen cyn eu gosod, gan fod ganddyn nhw lefel mandylledd is.

1. Pa liw oedd growt yn ystod y cyfnod hwn?

Gwyn neu lwyd.

1. Pa safon diwydiant ar gyfer teilsio gafodd ei chyflwyno yn ystod y cyfnod hwn?

CP202