**Uned 202: Arferion yn newid dros amser (Elecrodechnegol) – Y Tiwtor**

# Taflen waith 3: Technegau adeiladu ar ôl 1919 ac yn y cyfnod modern (y tiwtor)

1. Beth oedd un o’r deunyddiau inswleiddio cyntaf a oedd yn cael eu defnyddio ar gyfer ceblau trydanol?
   1. Gwydr
   2. PVC
   3. **Rhaff**
   4. Papur
2. Beth oedd yn broblem gyffredin gyda mathau cynnar o inswleiddiad rwber?
   1. **Roedd yn sychu dros amser ac yn chwalu’n friwsion**
   2. Roedd yn casglu lleithder ac yn meddalu
   3. Doedd dim modd ei blygu
   4. Roedd yn cyrydu copr
3. Pa fath o gebl domestig cynnar oedd â gorchudd amddiffynnol oedd yn wenwynig i bobl?
   1. Copr
   2. Sinc
   3. Tun
   4. **Plwm**
4. Ar gyfer beth roedd y cylchedau trydanol cyntaf mewn cartrefi yn cael eu defnyddio?
   1. Cylchedau pŵer rheiddiol
   2. Gwresogi dŵr
   3. **Goleuadau**
   4. Coginio
5. Pa un o’r canlynol oedd yn fath cynnar o system gyfyngu?
   1. Cwndid PVC
   2. Cwndid rwber
   3. Clipiau bwcl
   4. **Cwndid slip**
6. O beth roedd y cludwyr ffiwsiau cyntaf wedi cael eu gwneud?
   1. **Porslen**
   2. Gwydr
   3. Rwber
   4. Plastig