**Uned 202: Arferion yn newid dros amser**

# Taflen waith 2: Dulliau adeiladu cyn 1919 (y tiwtor)

1. Beth oedd y prif reswm dros gyflwyno waliau ceudod?
   1. **I atal lleithder**
   2. I wella ymlediad sain
   3. I leihau faint o wres sy’n cael ei golli drwy’r to
   4. I leihau faint o frics sy’n cael eu defnyddio
2. Pa fath o ddull gosod brics nad yw’n cynnwys ceudod?
   1. Bond brics ar eu hyd
   2. Bond milwr
   3. **Bond ffleminaidd**
   4. Bond pentwr
3. Pam mae clymau waliau ceudod yn cael eu gwneud o ddur gwrthstaen?
   1. Er mwyn iddyn nhw allu plygu
   2. **Fel nad ydyn nhw'n cyrydu (corrode)**
   3. Er mwyn gwneud y waliau’n galed
   4. Er mwyn iddyn nhw allu bod yn llai
4. Pam mae’n rhaid awyru cartrefi?
   1. Er mwyn cael gwared ar wres gormodol
   2. Er mwyn cael gwared ar arogleuon o geginau
   3. Er mwyn i fwg allu gadael yr adeilad
   4. **Er mwyn cael gwared ar leithder**
5. Beth yw ystyr DPC?
   1. **Cwrs Atal Lleithder**
   2. Cwrs Atal Gwlybaniaeth
   3. Cwrs Atal Tywydd
   4. Cwrs Atal Oerni
6. Beth sy’n gallu lleihau faint o wres sy’n cael ei golli mewn cartref?
   1. Gwell system wresogi
   2. **Inswleiddio waliau allanol**
   3. Ailgylchu dŵr llwyd
   4. Pwmp gwres ffynhonnell aer