**Uned 202: Arferion yn newid dros amser (Elecrodechnegol)**

# Taflen waith 4: Technegau adeiladu ar ôl 1919 ac yn y cyfnod modern (y dysgwr)

1. Pa ddarn o ddeddfwriaeth gafodd ei defnyddio i helpu i uno Cyflenwadau Trydanol yn y DU?
   1. Rheoliadau (Cyflenwi) Trydan
   2. Rheoliadau Trydan yn y Gweithle
   3. Deddf (Cyflenwi) Trydan 1919
   4. Rheoliadau Gwifrau
2. Pa ddogfen sy’n darparu safonau ar gyfer weirio trydanol?
   1. Rheoliadau Gwifrau
   2. Rheoliadau Trydan yn y Gweithle
   3. Deddf (Cyflenwi) Trydan 1919
   4. BS 9001
3. Beth yw ystyr RFC?
   1. Cylched Cylch Ffiwsiog
   2. Cerrynt Rheiddiol Terfynol
   3. Cylched Cylch Terfynol
   4. Cylched Rheiddiol Terfynol
4. Llenwch y tabl canlynol.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dargludydd | Hen Liw | Lliw Newydd |
| L1 |  |  |
| L2 |  |  |
| L3 |  |  |
| N |  |  |
| CPC |  |  |

1. Beth yw ystyr AIB?
   1. Bwrdd sy’n cynnwys asbestos
   2. Mewnosodiadau asbestos wedi'u gwahardd
   3. Bwrdd ynysu â chymorth
   4. Bwrdd inswleiddio â chymorth
2. Pa un o’r canlynol sydd ddim yn ddeunydd gludo?
   1. Clai
   2. Graean
   3. Sment
   4. Calch