Uned 113: Plymio, gwresogi ac awyru

# Taflen waith 16: Profi ac archwilio pibellau (dysgwr)

Cwblhewch y tasgau yn y daflen waith hon yn ôl cyfarwyddyd eich tiwtor:

1. Yn y gofod isod, rhestrwch y gwiriadau y dylech eu gwneud cyn llenwi pibellau â dŵr:
2. Beth yw’r ddau brif ddull o brofi systemau pibellau?
3. Rhestrwch unrhyw ffynonellau gwybodaeth a chanllawiau sy’n berthnasol i brofi a gosod pibellau. Ceisiwch gael o leiaf ddau:
4. Yn ôl BSEN 14336: 2004 Heating systems in buildings: Installation and commissioning of water-based heating systems. Pe bai disgwyl i’r system roeddech chi ar fin ei phrofi weithredu ar 1.5 bar, beth fyddai’r pwysedd profi lleiaf a beth fyddai hyd y prawf?

Ceisiwch ddangos sut rydych wedi cyfrifo hyn hefyd:

1. Eglurwch y prif wahaniaeth rhwng profion niwmatig a phrofion hydrolig:
2. Nodwch beth yw’r gydran yn y llun isod:

A picture containing small, sitting, table, person

Description automatically generated

1. Pwmp prawf niwmatig
2. Peiriant plygu LCS niwmatig
3. Pwmp prawf hydrolig
4. Peiriant plygu LCS hydrolig